附件1

采购需求

1. **货物需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术参数及要求** | **数量** |
| 1 | 便携式照明灯 | 1.配用光源：LED  2.额定功率：≥30W  3.电池规格：≥11.1V  4.灯头旋转角度：水平≥180°，垂直180°  5.产品功能：工作光、强光  6.工作时间：工作光≥10h，强光≥4h  7.充电时间：≤10h  8高度：最高升起高度≥2.0m，可收纳，收纳高度≤1m。  9.防护等级：IP65  10.使用环境温度：-20℃～+40℃  11.重量≤6Kg | 14 |
| 2 | 水泵 | 1. 汽油机水泵，电启动； 2. 功率≥4Kw； 3. 口径≥50mm； 4. 扬程≥35m； 5. 吸程≥10m； 6. 排量≥40m³； 7. 配备6米进水管，20米排水管（PVC钢丝管） | 10 |
| 3 | 汽油发电机 | 1. 发电机基本参数：额定功率≥5KW，额定电压≥220V，额定电流≥20A，额定频率50Hz，满油满载运行时间≥8h； 2. 发动机基本参数：单缸，汽油，风冷，机械调速； 3. 运行环境：环境温度（-10℃-40℃）； 4. 具备过压、欠压、过载、短路等保护，油量低时具备报警功能。 | 4 |

**二、项目预算**

项目预算8.24万元。

**三、报价要求**

1.投标人所有产品报价包括设备采购、运输、搬运、保存、安装、售后、验收、税费以及验收合格前的成品保护等所有费用。投标人应针对本次采购设备提供全流程、全环节的服务，并承担所产生的一切服务费用。

2.设备清单仅为基本配置，对招标文件未明确及不能预测的部分，投标人实际交付设备应以满足采购人建设需求为准，费用由投标人承担。

3.对本文件未列明，而投标人认为必须的费用也须列入投标总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在投标总报价中。